|  |  |
| --- | --- |
| Funktion |  |
| Parametre |  |
| Returværdi |  |
| Beskrivelse |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion | setRegPtr(UnitRegister& regRef) |
| Parametre | Addressen til unitregister |
| Returværdi | Ingen. |
| Beskrivelse | Sætter pointeren til UnitRegister til addressen regRef |

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion | openComPort(int port, int baud, int dataBit, int paritet, int stopBit) |
| Parametre | Port: Com Porten der benyttes. Baud: Baudrate der sendes med.  dataBit: Antal databits. Paritet: Hvilken type paritet der benyttes. stopBit |
| Returværdi | Bool: Sand hvis porten er åbnet, falsk hvis ikke. |
| Beskrivelse | Bruges til at åbne com porten til kommunikation mellem PC og styreboks. |

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion | closeComPort |
| Parametre | Ingen |
| Returværdi | Ingen |
| Beskrivelse | Lukker com porten |

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion | sendCommand(char\* cmd, int cmdSize) |
| Parametre | Char\* eller string, samt længden på string eller char array. |
| Returværdi | Ingen |
| Beskrivelse | Sender en kommando til styreboksen. |